2019-03-06

Inwestor:
GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
Pl. Słowiański 17, 68-100 ŻAGAŃ
 
	Wykonawca:

 

Przedmiar robót

Nazwa budowy: REMONTU FONTANN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE ZESPOŁU PARKOWO-PAŁACOWEGO

Adres budowy: UL. SZPROTAWSKA W ŻAGANIU,

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
AW_1-090	Organizacja placu budowy (węzeł sanitarny, pom socjlane dla pracowników, zaplecze biurowe itp ) wraz z przyłaczem wod-kan i elektrycznym i likwidacja
krotność= 1,000	kpl	4,000
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-250307-01-050	Ogrodzenie placu budowy i demontaż
krotność= 1,000

	m2	7,000
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010122-01-060	Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren równinny i nizinny.
krotność= 1,000

	m3	181,120

2. FONTANNA z Nereidami i uskrzydlonym Amorem	

2.1. Roboty rozbiórkowe	

1	2	3	4	5	
 4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040101-05-060	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej
krotność= 1,000

	m3	6,910
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040302-01-060	Rozebranie ław,stóp i fundamentów
krotność= 1,000

	m3	7,695
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-01-060	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
krotność= 1,000

	m3	14,605
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
krotność= 1,000
	m3	14,605
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
krotność= 8,000
	m3	14,605
	
9	wg  ceny
jednostkowej
AW3	OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ 
krotność= 1,000
		14,605

2.2. Roboty ziemne	

 10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010221-05-060	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
krotność= 1,000

	m3	10,580
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10202-100-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV (WYWÓZ Z ODKŁADU)
krotność= 1,000	m3	1,728
	
1.	 Pozycja nr.: 10 - Pozycja nr.: 13 				1,728	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10208-020-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
krotność= 8,000	m3	1,728
	
1.	 Pozycja nr.: 10 - Pozycja nr.: 13 				1,728	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010501-01-060	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
krotność= 1,000

	m3	8,852
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-01-060	Zagęszczenie gruntu
krotność= 1,000

	m3	8,852
	
15	wg  ceny
jednostkowej
AW3	OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ 
krotność= 1,000

		1,728
	
1.	 Pozycja nr.: 10 - Pozycja nr.: 13 				1,728	

2.3. Roboty betonowe	

1	2	3	4	5	
 16	wg nakładów
rzeczowych
KSNR 20101-01-050	Obszalunek podkładu betonowego
krotność= 1,000

	m2	1,967
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podł.gruntowym
krotność= 1,000

	m3	3,078
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020616-03-050	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów
krotność= 1,000

	m2	30,780
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1902-06-060	Płyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie
krotność= 1,000

	m3	7,808
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1905-01-050	Ściany żelbetowe proste grub. 20 cm wys. do 4 mw deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie
krotność= 1,000

	m2	8,114
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1905-05-050	Ściany żelbetowe w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie - dodatek za każdy nast. 1 cm różnicy grubości
krotność= 38,000

	m2	6,098
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KSNR 20103-03-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm
krotność= 1,000

	t	0,881
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020603-09-050	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
krotność= 1,000

	m2	6,098
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020603-10-050	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
krotność= 1,000

	m2	6,098
	
25	wg nakładów
rzeczowych
-050	Zatarcie powierzchni betonowej
krotność= 1,000

	m2	26,513
	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021503-03-050	Malowanie farbą basenową w kolorze piaskowym
krotność= 1,000

	m2	26,513
	
27	wg nakładów
rzeczowych
-040	Wyokrąglenie wewnętrznych krawędzi na styku ścian z płytą denną
krotność= 1,000	m	19,300

2.4. Nawierzchnia przy fontannnie	

1	2	3	4	5	
 28	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310103-01-050	Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-II
krotność= 1,000

	m2	91,210
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310106-01-050	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.
krotność= 1,000

	m2	91,210
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310106-02-050	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
krotność= 4,000

	m2	91,210
	
31	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310407-02-040	Uniwersalne obrzeże-"EKO-BORD" UNI
krotność= 1,000

	m	38,150
	
32	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310105-01-050	Warstwa dynamiczna  HanseMineral . Powierzchnię zewnętrzną przewalcować (bez wibracji)- grub.po zagęszcz. 10 cm
krotność= 1,000

	m2	91,210
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310105-01-050	Nawierzchnia HanseGrand. Powierzchnię zewnętrzną przewalcować (bez wibracji)- grub.po zagęszcz. 4 cm
krotność= 1,000

	m2	91,210

2.5. Roboty wodno-kanalizacyjne	

1	2	3	4	5	
 34	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-10W0303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie
krotność= 1,000

	m	30,000
	
35	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021912-01-112	montaż przepust PVC 2" x300mm
krotność= 1,000

	SZT.	5,000
	
36	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180613-03-275	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
krotność= 1,000

	1studnia	1,000
	
37	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0109-01-040	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,
krotność= 1,000

	m	15,000
	
38	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0112-01-020	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
krotność= 1,000

	szt	7,000
	
39	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0132-06-112	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
krotność= 1,000

	SZT.	2,000
	
40	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0126-04-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych  w budynkach niemieszkalnych
krotność= 1,000

	m	45,000
	
41	wg nakładów
rzeczowych
-090	Dostawa instalacji fontanny wraz z układem filtracyjnym i dezynfekcji wraz z kompletnym montażem, włącznie z uruchomieniem obiektu.
krotność= 1,000	kpl	1,000
	
42	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010317-02-060	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
krotność= 1,000

	m3	15,000
	
43	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-02-050	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm
krotność= 1,000

	m2	15,000
	
44	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-02 analogi-050	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grub.30 cm
krotność= 1,000

	m2	15,000
	
45	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010320-02-060	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
krotność= 1,000

	m3	8,250
	
46	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-03-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk
krotność= 1,000

	m	15,000
	
47	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010208-02-112	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm (włączenie do istniejącej studzienki)
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
48	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010326-05-112	Zamurowanie gniazd i wnęk o objęt.do 0.05 m3 (włączenie do studni)
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
49	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180804-02-040	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t
krotność= 1,000

	m	15,000

2.6. Roboty elektryczne	

1	2	3	4	5	
 50	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080301-03-112	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
51	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080303-03-112	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
52	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100118-01-040	Linia zasilająca przewodemi YDY
krotność= 1,000

	m	30,000
	
53	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100604-01-112	Obróbka kabla YDY 
krotność= 1,000

	SZT.	2,000
	
54	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080815-16-112	Podłączenie silników 
krotność= 1,000

	SZT.	3,000
	
55	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080813-02-112	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
krotność= 1,000

	SZT.	12,000
	
56	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021912-01-112	montaż przejścia kablowego
krotność= 1,000

	SZT.	4,000
	
57	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080504-03-112	Montaż  opraw (oprawa basenowa halogenowa podwodna
krotność= 1,000

	SZT.	4,000
	
58	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031202-01-108	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
59	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031203-01-101	Badanie linii kablowej 
krotność= 1,000

	odcinek	1,000
	
60	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031205-03-108	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
61	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031205-04-108	Następny pomiar instalacji odgromowej
krotność= 1,000

	pomiar	1,000

2.7. Studnia techniczna	

1	2	3	4	5	
62	wg nakładów
rzeczowych
-090	Dostawa i montaż pompa rzępi
krotność= 1,000

	kpl	1,000

63	wg nakładów
rzeczowych
-090	Dostawa i montaż szafka zasilająco-sterująca
krotność= 1,000
	kpl	1,000

2.8. Roboty kamieniarsko-sztukatorskie i odlewy	

1	2	3	4	5	
 64	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19092801-03-112	Girlandy o rysunku złożonym o dług.do 100 cm - wykonanie modelu
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
65	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19092804-03-112	Girlandy o rysunku złożonym o dług.do 100 cm - wykonanie odlewów gipsowych wstępna
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
66	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19092803-03-112	Girlandy o rysunku złożonym o dług.do 100 cm - wykonanie formy sylikonowej w płaszczu gipsowym-właściwa
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
67	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19092805-03-112	Girlandy o rysunku złożonym o dług.do 100 cm - wykonanie odlewów cementowych
krotność= 1,000

	SZT.	8,000
	
68	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19092808-03-112	Girlandy o rysunku złożonym o dług.do 100 cm - montaż odlewów cementowych
krotność= 1,000

	SZT.	8,000
	
69	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 1909m-A-060	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 modelu
krotność= 1,000

	m3	0,090
	
70	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 1909m-B-060	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów gipsowych
krotność= 1,000

	m3	0,090
	
71	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 1909m-C-060	Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów cementowych
krotność= 1,000

	m3	0,720
	
72	wg nakładów
rzeczowych
Z-1-020	Grupa rzeźb pełnoplastycznych- Nereidy i uskrzydlony Amor; rekonstrukcja odlew w brązie
krotność= 1,000
	szt	1,000

2.9. Roboty kamieniarskie-zwieńczenie cembrowiny	

1	2	3	4	5	
 73	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162301-0030-040	Dzielenie (szramowanie) o dług. 0.50 m płyt przetartych o grub. 10 cm z piaskowca 
krotność= 1,000

	m	19,700
	
74	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162206-0010-050	Klinowanie - dzielenie bloku z piaskowca 'Rakowiczki' o wys.do 80 cm i długości do 1.0 m
krotność= 1,000

	m2	11,500
	
75	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19160101-0040-050	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 12 cm
krotność= 1,000

	m2	11,500
	
76	wg nakładów
rzeczowych
-040	Wykonanie pełnego zabiegu hydrofobizacji
krotność= 1,000

	m	19,700
	
77	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-17-060	Dostawa materiału-PIASKOWIEC
krotność= 1,000

	m3	1,200
	
78	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-20-060	Dostawa materiału-PIASKOWIEC za każdy nast. 1 km
krotność= 41,000

	m3	1,200

3.0 FONTANNA z wazą.	
 
3.1. Roboty rozbiórkowe	

1	2	3	4	5	
 79	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040101-05-060	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej
krotność= 1,000

	m3	0,647
	
80	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040302-01-060	Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych
krotność= 1,000

	m3	0,000
	
81	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-01-060	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
krotność= 1,000

	m3	0,647
	
82	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
krotność= 1,000

	m3	0,647
	
83	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
krotność= 8,000

	m3	0,647
	
84	wg  ceny
jednostkowej
AW3	OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ 
krotność= 1,000

		0,647

3.2. Roboty ziemne	

1	2	3	4	5	
 85	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010221-05-060	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
krotność= 1,000

	m3	21,888
	
86	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10202-100-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV (WYWÓZ Z ODKŁADU)
krotność= 1,000

	m3	11,728
	
1.	 Pozycja nr.: 85 - Pozycja nr.: 88				11,728	
87	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10208-020-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
krotność= 8,000

	m3	11,728
	
1.	 Pozycja nr.: 85 - Pozycja nr.: 88 				11,728	
88	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010501-01-060	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
krotność= 1,000

	m3	10,160
	
89	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-01-060	Zagęszczenie gruntu
krotność= 1,000

	m3	10,160
	
190	wg  ceny
jednostkowej
AW3	OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ 
krotność= 1,000

		11,728
	
1.	 Pozycja nr.: 85 - Pozycja nr.: 88 				11,728	

 3.3. Roboty betonowe	

1	2	3	4	5	
 91	wg nakładów
rzeczowych
KSNR 20101-01-050	Obszalunek podkładu betonowego
krotność= 1,000

	m2	1,992
	
92	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podł.gruntowym
krotność= 1,000

	m3	2,284
	
93	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020616-03-050	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów
krotność= 1,000

	m2	22,840
	
94	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1902-06-060	Płyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie
krotność= 1,000

	m3	6,021
	
95	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1905-01-050	Ściany żelbetowe proste grub. 20 cm wys. do 4 mw deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie
krotność= 1,000

	m2	6,784
	
96	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1905-05-050	Ściany żelbetowe w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie - dodatek za każdy nast. 1 cm różnicy grubości
krotność= 5,000

	m2	6,784
	
97	wg nakładów
rzeczowych
KSNR 20103-03-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm
krotność= 1,000

	t	0,608
	
98	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020603-09-050	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
krotność= 1,000

	m2	8,964
	
99	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020603-10-050	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
krotność= 1,000

	m2	8,964
	
100	wg nakładów
rzeczowych
-050	Zatarcie powierzchni betonowej
krotność= 1,000

	m2	23,194
	
101	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021503-03-050	Malowanie farbą basenową w kolorze piskowym
krotność= 1,000

	m2	23,194
	
102	wg nakładów
rzeczowych
-040	Wyokrąglenie wewnętrznych krawędzi na styku ścian z płytą denną
krotność= 1,000

	m	17,560

3.4. Nawierzchnia przy fontannnie	

1	2	3	4	5	
 103	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310103-01-050	Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-II
krotność= 1,000

	m2	108,560
	
104	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310106-01-050	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.
krotność= 1,000

	m2	108,560
	
105	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310106-02-050	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
krotność= 4,000

	m2	108,560
	
106	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310407-02-040	Uniwersalne obrzeże-"EKO-BORD" UNI
krotność= 1,000

	m	60,300
	
107	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310105-01-050	Warstwa dynamiczna  HanseMineral . Powierzchnię zewnętrzną przewalcować (bez wibracji)- grub.po zagęszcz. 10 cm
krotność= 1,000

	m2	108,560
	
108	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310105-01-050	Nawierzchnia HanseGrand. Powierzchnię zewnętrzną przewalcować (bez wibracji)- grub.po zagęszcz. 4 cm
krotność= 1,000

	m2	108,560

3.5. Roboty wodno-kanalizacyjne	

1	2	3	4	5	
 109	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-10W0303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie
krotność= 1,000

	m	30,000
	
110	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021912-01-112	montaż przepust PVC 2" x300mm
krotność= 1,000

	SZT.	5,000
	
111	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180613-03-275	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
krotność= 1,000

	1studnia	1,000
	
112	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0109-01-040	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, o śr.zewnętrznej 50 mm
krotność= 1,000

	m	15,000
	
113	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0112-01-020	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE 63mm, (kolanko 4szt, trójnik 1szt, )
krotność= 1,000

	szt	7,000
	
114	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0132-06-112	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm
krotność= 1,000

	SZT.	2,000
	
115	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0126-04-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych  w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm)
krotność= 1,000

	m	45,000
	
116	wg nakładów
rzeczowych
-090	Dostawa instalacji fontanny wraz z układem filtracyjnym i dezynfekcji wraz z kompletnym montażem, włącznie z uruchomieniem obiektu.
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
117	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010317-02-060	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
krotność= 1,000

	m3	15,000
	
118	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-02-050	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm
krotność= 1,000

	m2	15,000
	
119	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-02 analogi-050	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grub.30 cm
krotność= 1,000

	m2	15,000
	
120	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010320-02-060	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
krotność= 1,000

	m3	8,250
	
121	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-03-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk
krotność= 1,000

	m	15,000
	
122	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010208-02-112	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm (włączenie do istniejącej studzienki)
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
123	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010326-05-112	Zamurowanie gniazd i wnęk o objęt.do 0.05 m3 (włączenie do istniejącej studzienki)
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
124	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180804-02-040	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t
krotność= 1,000

	m	15,000

3.6. Roboty elektryczne	

1	2	3	4	5	
 125	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080301-03-112	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
126	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080303-03-112	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
127	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100118-01-040	Linia zasilająca przewodemi YDY
krotność= 1,000

	m	30,000
	
128	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100604-01-112	Obróbka kabla YDY
krotność= 1,000

	SZT.	2,000
	
129	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080815-16-112	Podłączenie silników  
krotność= 1,000

	SZT.	3,000
	
130	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080813-02-112	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
krotność= 1,000

	SZT.	12,000
	
131	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021912-01-112	montaż przejścia kablowego
krotność= 1,000

	SZT.	4,000
	
132	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080504-03-112	Montaż  opraw (oprawa basenowa halogenowa podwodna )
krotność= 1,000

	SZT.	4,000
	
133	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031202-01-108	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
134	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031203-01-101	Badanie linii kablowej 
krotność= 1,000

	odcinek	1,000
	
135	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031205-03-108	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
136	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031205-04-108	Następny pomiar instalacji odgromowej
krotność= 1,000

	pomiar	1,000

3.7. Studnia techniczna	

1	2	3	4	5	
137	wg nakładów
rzeczowych
-090	Dostawa i montaż pompa rzępi
krotność= 1,000

	kpl	1,000

138	wg nakładów
rzeczowych
-090	Dostawa i montaż szafka zasilająco-sterująca
krotność= 1,000
	kpl	1,000

3.8. Roboty kamieniarsko-sztukatorskie, odlewy	

1	2	3	4	5	
 139	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162206-0010-050	Klinowanie - dzielenie bloku z piaskowca 'Rakowiczki' o wys.do 80 cm i długości do 1.0 m-COKÓŁ
krotność= 1,000

	m2	1,700
	
140	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162301-0030-040	Dzielenie (szramowanie) o dług. 0.50 m płyt przetartych o grub. 10 cm z piaskowca -COKÓŁ
krotność= 1,000

	m	2,000
	
141	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19160101-0040-050	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 12 cm-COKÓŁ
krotność= 1,000

	m2	1,700
	
142	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162206-0010-050	Klinowanie - dzielenie bloku z piaskowca 'Rakowiczki' o wys.do 80 cm i długości do 1.0m- PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE COKOŁU
krotność= 1,000

	m2	0,689
	
143	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162301-0060-040	Dzielenie (szramowanie) o dług. 0.50 m płyt przetartych o grub. 20 cm z piaskowca 'Rakowiczki' -PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE COKOŁU
krotność= 1,000

	m	0,830
	
144	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162705-0060-112	Wykonanie otworów prostokątnych o głęb.do 20 cm i obwodzie do 48 cm w piaskowcu 'Rakowiczki'- PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE COKOŁU
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
145	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163202-0010-169	Udarowa obróbka powierzchni łukowej w piaskowcu Rakowiczki- PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE COKOŁU
krotność= 1,000

	cm/m	28,000
	
146	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163202-0020-169	Szlifowana obróbka powierzchni łukowej w piaskowcu Rakowiczki -PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE COKOŁU
krotność= 1,000

	cm/m	28,000
	
147	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163203-0010-903	Udarowa obróbka narożników w piaskowcu Rakowiczki -PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE COKOŁU
krotność= 1,000

	szt./m	4,000
	
148	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163203-0020-903	Szlifowana obróbka narożników w piaskowcu Rakowiczki -PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE COKOŁU
krotność= 1,000

	szt./m	4,000
	
149	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19160101-0040-050	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 12 cm PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE COKOŁU
krotność= 1,000

	m2	0,689
	
150	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162206-0010-050	Klinowanie - dzielenie bloku z piaskowca 'Rakowiczki' o wys.do 80 cm i długości do 1.0 m- POSTUMENT
krotność= 1,000

	m2	2,083
	
151	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162301-0030-040	Dzielenie (szramowanie) o dług. 0.50 m płyt przetartych o grub. 10 cm z piaskowca -POSTUMENT
krotność= 1,000

	m	3,720
	
152	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163111-0010-050	Obróbka powierzchni styku z dwiema krawędziami czystymi o szer.pow. 20 cm w piaskowcu 'Rakowiczki' -POSTUMENT
krotność= 1,000

	m2	1,488
	
153	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163201-0010-169	Udarowa obróbka powierzchni płaskiej w piaskowcu Rakowiczki- -POSTUMENT
krotność= 1,000

	cm/m	104,000
	
154	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163201-0020-169	Szlifowana obróbka powierzchni płaskiej w piaskowcu Rakowiczki -POSTUMENT
krotność= 1,000

	cm/m	1,488
	
155	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19160101-0040-050	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 12 cm- POSTUMENT
krotność= 1,000

	m2	2,083
	
156	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162206-0010-050	Klinowanie - dzielenie bloku z piaskowca 'Rakowiczki' o wys.do 80 cm i długości do 1.0m- PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE POSTUMENTU
krotność= 1,000

	m2	0,372
	
157	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162301-0060-040	Dzielenie (szramowanie) o dług. 0.50 m płyt przetartych o grub. 20 cm z piaskowca 'Rakowiczki' -PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE POSTUMENTU
krotność= 1,000

	m	0,610
	
158	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163202-0010-169	Udarowa obróbka powierzchni łukowej w piaskowcu Rakowiczki- PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE POSTUMENTU
krotność= 1,000

	cm/m	24,400
	
159	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163202-0020-169	Szlifowana obróbka powierzchni łukowej w piaskowcu Rakowiczki -PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE POSTUMENTU
krotność= 1,000

	cm/m	24,400
	
160	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163203-0010-903	Udarowa obróbka narożników w piaskowcu Rakowiczki -PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE POSTUMENTU
krotność= 1,000

	szt./m	4,000
	
161	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163203-0020-903	Szlifowana obróbka narożników w piaskowcu Rakowiczki -PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE POSTUMENTU
krotność= 1,000

	szt./m	4,000
	
162	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19160101-0040-050	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 12 cm -PROFILOWANE ZWIEŃCZENIE POSTUMENTU
krotność= 1,000

	m2	0,372
	
163	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162206-0010-050	Klinowanie - dzielenie bloku z piaskowca 'Rakowiczki' o wys.do 80 cm i długości do 1.0 m- KAMIENNA PODSTAWA POD WAZON
krotność= 1,000

	m2	0,160
	
164	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162301-0030-040	Dzielenie (szramowanie) o dług. 0.50 m płyt przetartych o grub. 10 cm z piaskowca KAMIENNA PODSTAWA POD WAZON
krotność= 1,000

	m	0,400
	
165	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19160101-0040-050	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 12 cm- KAMIENNA PODSTAWA POD WAZON
krotność= 1,000

	m2	0,160
	
166	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162206-0010-050	Klinowanie - dzielenie bloku z piaskowca 'Rakowiczki' o wys.do 80 cm i długości do 1.0m- NISKI PILASTER
krotność= 1,000

	m2	0,464
	
167	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162301-0060-040	Dzielenie (szramowanie) o dług. 0.50 m płyt przetartych o grub. 20 cm z piaskowca 'Rakowiczki' -NISKI PILASTER
krotność= 1,000

	m	1,720
	
168	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163202-0010-169	Udarowa obróbka powierzchni łukowej w piaskowcu Rakowiczki- NISKI PILASTER
krotność= 1,000

	cm/m	13,200
	
169	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163202-0020-169	Szlifowana obróbka powierzchni łukowej w piaskowcu Rakowiczki -NISKI PILASTER
krotność= 1,000

	cm/m	13,200
	
170	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19160101-0040-050	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 12 cm NISKI PILASTER
krotność= 1,000

	m2	0,447
	
171	wg nakładów
rzeczowych
Z-1-020	Płaskorzeźba- żygacz w formie stylizowanej głowy meduzy odlew w brązie
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
172	wg nakładów
rzeczowych
Z-1-020	Rzeźba- misa przelewowa w formie stylizowane muszli odlew w brązie
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
173	wg nakładów
rzeczowych
Z-1-020	Rzeźba- wazon kwiatowy w formie stylizowanej greckiej wazy-np: ceramika
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
174	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-17-060	Dostawa materiału-PIASKOWIEC
krotność= 1,000

	m3	0,650
	
175	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-20-060	Dostawa materiału-PIASKOWIEC za każdy nast. 1 km
krotność= 41,000

	m3	0,650

3.9. Roboty kamieniarskie-zwieńczenie cembrowiny	

1	2	3	4	5	
 176	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162301-0030-040	Dzielenie (szramowanie) o dług. 0.50 m płyt przetartych o grub. 10 cm z piaskowca 
krotność= 1,000

	m	22,000
	
177	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162206-0010-050	Klinowanie - dzielenie bloku z piaskowca 'Rakowiczki' o wys.do 80 cm i długości do 1.0 m
krotność= 1,000

	m2	11,000
	
178	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19160101-0040-050	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.do 12 cm
krotność= 1,000

	m2	11,000
	
179	wg nakładów
rzeczowych
-040	Wykonanie pełnego zabiegu hydrofobizacji
krotność= 1,000

	m	22,000
	
180	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-17-060	Dostawa materiału-PIASKOWIEC
krotność= 1,000

	m3	1,100
	
181	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-20-060	Dostawa materiału-PIASKOWIEC za każdy nast. 1 km
krotność= 41,000

	m3	1,100

3.10. Konserwacja isteniejących elementów kamiennej cembrowiny	

1	2	3	4	5	
 182	wg nakładów
rzeczowych
TZKNC VI 1/3-b-057	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec
krotność= 1,000

	dm2	273,000
	
183	wg nakładów
rzeczowych
TZKNC VI 1/8-b-057	Usuwanie z powierzchni kamienia pobiał wapiennych - kamień porowaty - piaskowiec
krotność= 1,000

	dm2	273,000
	
184	wg nakładów
rzeczowych
TZKNC VI 1/14-b-057	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec
krotność= 1,000

	dm2	273,000
	
185	wg nakładów
rzeczowych
TZKNC VI 1/13-b-057	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień porowaty - piaskowiec
krotność= 1,000

	dm2	273,000
	
186	wg nakładów
rzeczowych
TZKNC VI 3/4-a-057	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) (2%)
krotność= 1,000

	dm2	5,460
	
187	wg nakładów
rzeczowych
TZKNC VI 5/1-b-112	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec.
krotność= 1,000

	SZT.	3,000
	
188	wg nakładów
rzeczowych
TZKNC VI 3/7-a-057	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)
krotność= 1,000

	dm2	273,000
	
189	wg nakładów
rzeczowych
TZKNC VI 2/3-a-057	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.
krotność= 1,000

	dm2	273,000
	
190	wg nakładów
rzeczowych
TZKNC VI 2/4-a-057	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.
krotność= 1,000

	dm2	273,000
	
191	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19160111-0020-112	Montaż i demontaż elementów cembrowiny
krotność= 1,000

	SZT.	16,000

4.0 FONTANNA kamienista, przed pałacem	

4.1. Roboty rozbiórkowe	

1	2	3	4	5	
 192	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-140703-01-060	Rozebranie kamienia na odkład ANALOGIA
krotność= 1,000

	m3	11,375
	
193	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040302-01-060	Rozebranie ław,stóp i fundamentów
krotność= 1,000

	m3	7,626
	
194	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-01-060	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
krotność= 1,000

	m3	7,626
	
195	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
krotność= 1,000

	m3	7,626
	
196	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
krotność= 8,000

	m3	7,626
	
197	wg  ceny
jednostkowej
AW3	OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ 
krotność= 1,000

		7,626

4.2. Roboty ziemne	

1	2	3	4	5	
 198	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010221-05-060	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
krotność= 1,000

	m3	21,956
	
1.	43,05*0,6*0,85				21,956	
199	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10202-100-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV (WYWÓZ Z ODKŁADU)
krotność= 1,000

	m3	29,274
	
1.	43,05*0,8*0,85				29,274	
200	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10208-020-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
krotność= 8,000

	m3	29,274
	
1.	43,05*0,8*0,85				29,274	
201	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010501-01-060	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
krotność= 1,000

	m3	21,956
	
1.	43,05*0,6*0,85				21,956	
202	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-01-060	Zagęszczenie gruntu
krotność= 1,000

	m3	29,274
	
1.	43,05*0,8*0,85				29,274	
203	wg  ceny
jednostkowej
AW3	OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ 
krotność= 1,000

		29,274
	
1.	43,05*0,8*0,85				29,274	

4.3. Roboty betonowe	

1	2	3	4	5	
 204	wg nakładów
rzeczowych
KSNR 20101-01-050	Obszalunek podkładu betonowego
krotność= 1,000

	m2	4,550
	
205	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podł.gruntowym
krotność= 1,000

	m3	2,542
	
206	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020616-03-050	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów
krotność= 1,000

	m2	25,420
	
207	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1902-06-060	Płyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie
krotność= 1,000

	m3	6,355
	
208	wg nakładów
rzeczowych
KSNR 20103-03-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm
krotność= 1,000

	t	0,677
	
209	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020603-09-050	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
krotność= 1,000

	m2	20,475
	
210	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020603-10-050	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
krotność= 1,000

	m2	20,475
	
211	wg nakładów
rzeczowych
-050	Zatarcie powierzchni betonowej
krotność= 1,000

	m2	43,580
	
212	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021503-03-050	Malowanie farbą basenową w kolorze piskowym 
krotność= 1,000

	m2	43,580
	
213	wg nakładów
rzeczowych
-040	Wyokrąglenie wewnętrznych krawędzi na styku ścian z płytą denną
krotność= 1,000

	m	91,000

4.4. Roboty wodno-kanalizacyjne	

1	2	3	4	5	
 214	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-10W0303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie
krotność= 1,000

	m	30,000
	
215	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021912-01-112	montaż przepust PVC 2" x300mm
krotność= 1,000

	SZT.	5,000
	
216	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180613-03-275	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
krotność= 1,000

	1studnia	1,000
	
217	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0109-01-040	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, o śr.zewnętrznej 50 mm
krotność= 1,000

	m	15,000
	
218	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0112-01-020	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE 63mm, (kolanko 4szt, trójnik 1szt, )
krotność= 1,000

	szt	7,000
	
219	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0132-06-112	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm
krotność= 1,000

	SZT.	2,000
	
220	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0126-04-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych  w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm)
krotność= 1,000

	m	45,000
	
221	wg nakładów
rzeczowych
-090	Dostawa instalacji fontanny wraz z układem filtracyjnym i dezynfekcji wraz z kompletnym montażem, włącznie z uruchomieniem obiektu.
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
222	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010317-02-060	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
krotność= 1,000

	m3	15,000
	
223	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-02-050	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm
krotność= 1,000

	m2	15,000
	
224	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-02 analogi-050	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grub.30 cm
krotność= 1,000

	m2	15,000
	
225	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010320-02-060	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
krotność= 1,000

	m3	8,250
	
226	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-03-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk
krotność= 1,000

	m	15,000
	
227	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010208-02-112	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm (włączenie do istniejącej studzienki)
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
228	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010326-05-112	Zamurowanie gniazd i wnęk o objęt.do 0.05 m3 (włączenie do istniejącej studzienki)
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
229	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180804-02-040	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t
krotność= 1,000

	m	15,000

4.5. Roboty elektryczne	

1	2	3	4	5	
 230	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080301-03-112	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
231	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080303-03-112	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
232	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100118-01-040	Linia zasilająca przewodemi YDY 
krotność= 1,000

	m	30,000
	
233	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100604-01-112	Obróbka kabla YDY
krotność= 1,000

	SZT.	2,000
	
234	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080815-16-112	Podłączenie silników 
krotność= 1,000

	SZT.	3,000
	
235	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080813-02-112	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
krotność= 1,000
	SZT.	12,000
	
236	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021912-01-112	montaż przejścia kablowego
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
237	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080504-03-112	Montaż  opraw (oprawa basenowa halogenowa podwodna 
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
238	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031202-01-108	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
239	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031203-01-101	Badanie linii kablowej
krotność= 1,000

	odcinek	1,000
	
240	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031205-03-108	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
241	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031205-04-108	Następny pomiar instalacji odgromowej
krotność= 1,000

	pomiar	1,000

4.6. Studnia techniczna	

1	2	3	4	5	
242	wg nakładów
rzeczowych
-090	Dostawa i montaż pompa rzępi
krotność= 1,000
	kpl	1,000

243	wg nakładów
rzeczowych
-090	Dostawa i montaż szafka zasilająco-sterująca
krotność= 1,000
	kpl	1,000

4.7. Rekonstrukcja misy na szczycie fontanny, uformowanie fontanny z kamienia	

1	2	3	4	5	
 244	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19162208-0020-050	Klinowanie - dzielenie bloku z piaskowca 'Rakowiczki' o wys.ponad 100 cm i długości do 1.5 m
krotność= 1,000

	m2	0,500
	
245	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163106-0010-050	Obróbka powierzchni dłutowanej nieregularnej płaskiej o szer.pow. 20 cm w piaskowcu 'Rakowiczki'
krotność= 1,000

	m2	0,500
	
246	wg nakładów
rzeczowych
TZKNBK 19163701-0040-112	Przekucie w piaskowcu 'Rakowiczki' detali gładkich o rysunku prostym o objętości do 0.10 m3
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
247	wg nakładów
rzeczowych
-060	Materiał-piaskowiec
krotność= 1,000

	m3	0,100
	
248	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-140703-01-060	Narzuty z kamienia ANALOGIA
krotność= 1,000

	m3	11,375

5.0 FONTANNA kaskada	

6.1. Roboty rozbiórkowe	

1	2	3	4	5	
 249	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-140703-01-060	Rozebranie kamienia na odkład ANALOGIA
krotność= 1,000

	m3	35,840
	
250	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040302-01-060	Rozebranie ław,stóp i fundamentów
krotność= 1,000

	m3	7,030
	
251	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-01-060	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
krotność= 1,000

	m3	7,030
	
252	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
krotność= 1,000

	m3	7,030
	
253	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
krotność= 4,000

	m3	7,030
	
254	wg  ceny
jednostkowej
AW3	OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ 
krotność= 1,000

		7,030

5.2. Roboty ziemne	

1	2	3	4	5	
 255	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010221-05-060	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
krotność= 1,000

	m3	2,610
	
256	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10202-100-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV (WYWÓZ Z ODKŁADU)
krotność= 1,000

	m3	11,850
	
257	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10208-020-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
krotność= 8,000	m3	11,850
	
258	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010501-01-060	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
krotność= 1,000

	m3	2,610
	
259	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-01-060	Zagęszczenie gruntu
krotność= 1,000

	m3	2,610
	
260	wg  ceny
jednostkowej
AW3	OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ 
krotność= 1,000
		11,850

5.3. Roboty betonowe	

1	2	3	4	5	
 261	wg nakładów
rzeczowych
KSNR 20101-01-050	Obszalunek podkładu betonowego
krotność= 1,000

	m2	2,570
	
262	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podł.gruntowym
krotność= 1,000

	m3	1,180
	
263	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020616-03-050	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów
krotność= 1,000

	m2	11,780
	
264	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060	Wylewanie fundamentu bezpośrednio w gruncie. ANALOGIA
krotność= 1,000

	m3	1,240
	
265	wg nakładów
rzeczowych
KSNR 20103-03-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm
krotność= 1,000

	t	0,277
	
266	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020603-09-050	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
krotność= 1,000

	m2	11,780
	
267	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020603-10-050	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
krotność= 1,000

	m2	11,780
	
268	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-220309-01-040	Elementy ścian oporowych  typu "L" (zakup, transport i montaż) ANALOGIA
krotność= 1,000

	m	4,000
	
269	wg nakładów
rzeczowych
-040	Wyokrąglenie wewnętrznych krawędzi na styku ścian z płytą denną
krotność= 1,000	m	91,000

5.4. Roboty wodno-kanalizacyjne	

1	2	3	4	5	
 270	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-10W0303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie
krotność= 1,000

	m	30,000
	
271	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021912-01-112	montaż przepust PVC 2" x300mm
krotność= 1,000

	SZT.	5,000
	
272	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180613-03-275	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
krotność= 1,000

	1studnia	1,000
	
273	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0109-01-040	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, o śr.zewnętrznej 50 mm
krotność= 1,000

	m	15,000
	
274	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0112-01-020	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE 63mm, (kolanko 4szt, trójnik 1szt, )
krotność= 1,000

	szt	7,000
	
275	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0132-06-112	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm
krotność= 1,000

	SZT.	2,000
	
276	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0126-04-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych  w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm)
krotność= 1,000

	m	45,000
	
277	wg nakładów
rzeczowych
-112	Dysza
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
278	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0146-04-112	Filtr ssący OASE 203/226/20E G2
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
279	wg nakładów
rzeczowych
-112	Krata przelewu OASE URK 70E 300x100x125mm
krotność= 1,000
	SZT.	1,000
	
280	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-070101-01-115	Pompy EBARA DWO 200 1,5 kW
krotność= 1,000

	kpl.	1,000
	
281	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010317-02-060	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
krotność= 1,000	m3	15,000
	
282	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-02-050	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm
krotność= 1,000

	m2	15,000
	
283	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-02 analogi-050	Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grub.30 cm
krotność= 1,000

	m2	15,000
	
284	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010320-02-060	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
krotność= 1,000

	m3	8,250
	
285	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-01-040	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
krotność= 1,000

	m	15,000
	
286	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010208-02-112	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm (włączenie do istniejącej studzienki)
krotność= 1,000	SZT.	1,000
	
289	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010326-05-112	Zamurowanie gniazd i wnęk o objęt.do 0.05 m3 (włączenie do istniejącej studzienki)
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
290	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180804-01-040	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
krotność= 1,000

	m	15,000

5.5. Roboty elektryczne	

1	2	3	4	5	
 291	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080301-03-112	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
292	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080303-03-112	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
293	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100118-01-040	Linia zasilająca przewodemi YDY
krotność= 1,000

	m	30,000
	
294	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-100604-01-112	Obróbka kabla YDY 
krotność= 1,000

	SZT.	2,000
	
295	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080815-16-112	Podłączenie silników 
krotność= 1,000

	SZT.	3,000
	
296	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080813-02-112	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
krotność= 1,000

	SZT.	12,000
	
297	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021912-01-112	montaż przejścia kablowego
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
298	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080504-03-112	Montaż  opraw (oprawa basenowa halogenowa podwodna 
krotność= 1,000

	SZT.	1,000
	
299	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031202-01-108	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
300	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51302-040-101	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N
krotność= 1,000

	odcinek	1,000
	
301	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031205-04-108	Następny pomiar instalacji odgromowej
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
302	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-031205-03-108	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
krotność= 1,000

	pomiar	1,000

5.6. Studnia techniczna	

1	2	3	4	5	
303	wg nakładów
rzeczowych
-090	Dostawa i montaż pompa rzępi
krotność= 1,000

	kpl	1,000

304	wg nakładów
rzeczowych
-090	Dostawa i montaż szafka zasilająco-sterująca
krotność= 1,000

	kpl	1,000

5.7. Wykonanie kaskady	

1	2	3	4	5	
 305	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,000	m2	7,500
	
306	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310104-02-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
krotność= 10,000

	m2	7,500
	
307	wg nakładów
rzeczowych
Orgbud 9110401-0210-050	Wzmacnianie powierzchni geowłókniną
krotność= 1,000

	m2	10,400
	
308	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0606-02-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii EPDM ANALOGIA
krotność= 1,000

	m2	10,400
	
309	wg nakładów
rzeczowych
Orgbud 9110401-0210-050	Wzmacnianie powierzchni geowłókniną
krotność= 1,000

	m2	10,400
	
310	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe
krotność= 1,000

	m3	0,500
	
311	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310407-04-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
krotność= 1,000

	m	3,000
	
312	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310202-03-050	Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność= 1,000
	m2	2,800
	
313	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310202-04-050	Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm
krotność= 12,000	m2	2,800
	
314	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010514-01-060	Wykonanie drobnych elementów kamiennych (z rozbiórki) ANALOGIA
krotność= 1,000
	m3	6,000

6.0 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA	

1	2	3	4	5	
 315	wg nakładów
rzeczowych
-090	Opracowanie dokumentacji wykonawczej
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
316	wg nakładów
rzeczowych
TZKNC VI 6/5-a-090	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej. Przeciętny stopień trudności.
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
317	wg nakładów
rzeczowych
TZKNC VI 6/7-a-090	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej konserwatorskiej wraz z opisem. Przeciętny stopień trudności.
krotność= 1,000	kpl	1,000
	
318	wg nakładów
rzeczowych
-090	Projekt powykonawczy wraz z niezbędnymi odbiorami i decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, opiniami itp.
krotność= 1,000	kpl	1,000
	
319	wg nakładów
rzeczowych
-090	NADZÓR WYKONAWCY W OKRESIE ZGŁASZANIA WAD, GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY
krotność= 1,000	kpl	1,000